{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["采购报价清单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购报价清单","index":0,"n_rows":86,"n_cols":12,"rows_kept":86,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[3,11,11,11],[85,0,85,11]]}
["附件2："]
["采购报价清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","不含税单价（元）","不含税总价（元）","含税单价（元）","含税总价（元）","增值\n税率","工作内容（制作要求）","备注"]
["1","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"喷绘+框架：四周打孔悬挂，牌面与框架连接方式：胶粘或包角","（不足一平方，小于0.5平方按平方价1/3算，大于0.5平方的按平方价2/3算）面板1㎡以内的，框架方管不得小于2.0，壁厚不低1.5；面板1㎡以上的，框架方管不得小于2.5，壁厚不低于1.5；面板4㎡以上的，框架方管不得小于3.0，壁厚不低于1.5；立柱3米及以上的，直径不低于6.0；立柱3米及以下的，直径不低于4.8）"]
["2","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"喷绘+框架+彩钢板，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质"]
["3","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"喷绘+框架+彩钢板+立柱，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质；主杆与版面链接方式：焊接或抱箍螺栓连接（此平方价包含单立柱、双立柱、多立柱标牌）"]
["4","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"车贴+彩钢板；连接方式：四周打孔悬挂"]
["5","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"车贴+框架+彩钢板，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质"]
["6","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"车贴+框架+彩钢板+立柱，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质；主杆与版面链接方式：焊接或抱箍螺栓连接（此平方价包含单立柱、双立柱、多立柱标牌）"]
["7","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"晶彩格+彩钢板；连接方式：四周打孔悬挂"]
["8","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"晶彩格+框架+彩钢板，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质"]
["9","安全提示牌、警示牌","/","㎡",100,{"$nulls":5},"晶彩格+框架+彩钢板+立柱，要求版面连接方式：铝铆钉连接；主杆和框架要求镀锌管材质；主杆与版面链接方式：焊接或抱箍螺栓连接（此平方价包含单立柱、双立柱、多立柱标牌）"]
["10","折叠式施工牌-1","版面1.0*0.5m","块",50,{"$nulls":5},"用于封道、变道、导向、警示、告知、牌面：镀锌管框架+彩钢板+画面、折叠角度45度、折叠连接处方式：钢片打孔+螺栓+螺帽"]
["11","折叠式施工牌-2","版面1*1.5m","块",50,{"$nulls":5},"用于封道、变道、导向、警示、告知、牌面：镀锌管框架+彩钢板+画面、折叠角度45度、折叠连接处方式：钢片打孔+螺栓+螺帽"]
["12","落地式施工牌-1","版面不足1㎡","块",50,{"$nulls":5},"版面：镀锌管框架+彩钢板+画面。版面连接方式：铝铆钉，落地高度80CM，双腿为伞型支撑"]
["13","落地式施工牌-2","版面1*1m","块",50,{"$nulls":5},"版面：镀锌管框架+             彩钢板+画面。版面连接方式：铝铆钉，落地高度80CM，双腿为伞型支撑"]
["14","折叠宣传展架","版面1.5*2.5m","块",65,{"$nulls":5},"用于现场宣传。牌面：镀锌管框架+彩钢板+画面、折叠角度45度、折叠连接处方式：钢片打孔+螺栓+螺帽、画面内容加直角包边，含底座"]
["15","不锈钢宣传栏","项目部定制","m",50,{"$nulls":5},"不锈钢材质，含顶棚，包含制作、运输、安装"]
["16","喷绘布","/","㎡",100,{"$nulls":6},"不足平方按张算"]
["17","车贴","/","㎡",100,{"$nulls":6},"不足平方按张算"]
["18","晶彩格（反光膜）","/","㎡",100,{"$nulls":6},"不足平方按张算"]
["19","KT板、车贴","/","㎡",100,{"$nulls":5},"画面设计制作、运输、安装（镶边处理）"]
["20","门牌","15*30cm","块",50,{"$nulls":5},"亚克力面板，UV打印，含材料与安装"]
["21","岗位职责、规章制度牌","0.6*0.9","块",50,{"$nulls":5},"车贴kt板包边含安装"]
["22","PVC墙体宣传","定制尺寸","㎡",100,{"$nulls":5},"包含设计制作、运输、安装","1cm厚PVC+UV打印+镂空雕刻"]
["23","UV软膜","定制尺寸","㎡",100,{"$nulls":5},"包含设计制作、运输、安装","UV打印+A级软膜含边框"]
["24","单透画面设计","/","㎡",100,{"$nulls":5},"画面设计制作、运输、安装"]
["25","横幅","0.7m宽","m",200,{"$nulls":5},"内容设计制作"]
["26","点阵字","/","㎡",60,{"$nulls":5},"含框架、支架、接线、电源开关，定时器等一切材料及安装"]
["27","旗杆","9.5m*2根、10m*1根","套",1,{"$nulls":5},"不锈钢材质含安装"]
["28","消防设施","2m*2.4m","套",22,{"$nulls":5},"符合消防部门要求、标准化手册要求，消防柜、消防锹4把、消防沙桶4个、灭火器4个，破拆斧4个，含安装"]
["29","灭火器","/","个",120,{"$nulls":5},"4kg","符合国标"]
["30","灭火器箱","/","个",50,{"$nulls":5},"4公斤双箱，每箱装2枚","符合国标"]
["31","消防推车","ABC干粉灭火器","台",50,{"$nulls":5},"ABC干粉灭火器，25kg，符合国标"]
["32","彩钢瓦围挡-1","/","㎡",500,{"$nulls":5},"含材料制作加工及安装含框架支撑管件；安装环境：水泥、沥青等铺装路面"]
["33","彩钢瓦围挡-2","/","㎡",500,{"$nulls":5},"含材料制作加工及安装含框架支撑管件；安装环境：泥土路面、河、塘、埂、坝"]
["34","彩钢瓦","15.0","㎡",500,{"$nulls":5},"厚度不小于0.3mm"]
["35","工作证","/","套",150,{"$nulls":5},"含吊绳带（批量制作）","PVC材质"]
["36","彩旗（带旗杆）","/","面",1000,{"$nulls":5},"含旗杆"]
["37","国旗司旗公司旗","/","面",10,{"$nulls":5},"3号旗"]
["38","三角彩旗","每包50m","包",50]
["39","减速带","宽度35cm","m",100,{"$nulls":5},"每米8颗内膨胀，含安装"]
["40","弹力柱","高75cm","根",200,{"$nulls":5},"含材料安装辅材"]
["41","基坑防护栅栏","高1.2米","m",500,{"$nulls":5},"包含：材料制作、运输及安装，1.2m高，颜色可选"]
["42","防护栅栏、京式护栏","高1.2米","m",500,{"$nulls":5},"包含：含材料、底座制作运输及安装，高度1.2m镀锌方管框架烤漆，颜色可选"]
["43","城市护栏","高1.2米","m",500,{"$nulls":5},"包含：含材料、底座制作运输及安装，高度1.2m镀锌方管框架烤漆，颜色可选"]
["44","广角镜","80圆径","套",20,{"$nulls":5},"包含：制作、运输、安装，直径80cm，广角镜+镀锌立柱"]
["45","爆闪灯","分体式","个",30,{"$nulls":5},"四组双面闪，含3米灯杆、镀锌圆钢立柱及安装"]
["46","太阳能警示灯","/","个",50]
["47","太阳能电子导向灯","1.2m*0.4m","个",50,{"$nulls":5},"太阳能供电，LED灯珠"]
["48","夜间交通指挥灯","/","个",50,{"$nulls":5},"防水、抗冲击，含电池"]
["49","应急照明灯","/","个",50]
["50","围挡仿真绿色草皮","/","㎡",1000,{"$nulls":5},"含材料制作加工及安装"]
["51","密目安全网","1.8m宽*6m长","片",500,{"$nulls":5},"新料"]
["52","防坠网","1.5*6","片",500,{"$nulls":5},"5cm网孔"]
["53","反光背心","/","件",150,{"$nulls":5},"带反光材料、符合GA446-2003标准，标有安徽生态环境标志字样"]
["54","救生衣","/","件",150,{"$nulls":5},"带反光材料、符合GB/T4304-2008标准，标有安徽生态环境标志字样"]
["55","救生圈","外径72CM，重2.5KG","个",150,{"$nulls":5},"GB/T4304-2008标准，含配件；标有安徽生态环境标志字样，带反光"]
["56","手套1","7针/10针  >52g/副","副",1000,{"$nulls":5},"棉纱手套C/T-100/0（纯棉纱）、GB/T12624-2009标准"]
["57","手套2","4-5针 帆布质量380g/m2","副",1000,{"$nulls":5},"帆布手套                  GB/T12624-2009标准"]
["58","手套3","/","副",1000,{"$nulls":5},"橡胶含量占总质量70%以上，不含再生胶、油膏GB/T12624-2009标准"]
["59","医用口罩","/","副",1000]
["60","一线工人劳保服","/","套",150,{"$nulls":5},"印有安徽生态环境及logo字样，尺寸按项目部提供进行购买，质量耐用。"]
["61","雨衣","/","件",150,{"$nulls":5},"防水牛津长款"]
["62","安全带","/","副",150,{"$nulls":5},"产品质量符合GB6095-2009标准要求"]
["63","安全帽","/","顶",150,{"$nulls":5},"产品符合GB2811-2007要求，出批量检测报告，免费印字，内容由项目部指定","玻璃钢材质"]
["64","反光锥形桶","/","个",200,{"$nulls":5},"橡胶、锥桶70cm   3.5kg"]
["65","防撞桶","75*65cm","个",200,{"$nulls":5},"滚塑防撞筒，3KG全新PE料 ，抗氧化"]
["66","三孔  水马","长1.35*宽0.75","个",200,{"$nulls":5},"防撞防冲击、带反光膜，吹塑6KG全新PE料抗氧化"]
["67","铁马1","1mX1.5m","个",200,{"$nulls":5},"镀锌管材料，黄黑色或红白色"]
["68","铁马2","1mX1.2m","个",200,{"$nulls":5},"镀锌管材料，黄黑色或红白色"]
["69","反光贴","宽度5cm","卷",50,{"$nulls":5},"红白色，每卷40米"]
["70","安全警示线","50米","卷",50]
["71","应急物品柜","1.8*2*0.6m","个",20,{"$nulls":5},"尺寸：高*长*宽，冷轧钢板"]
["72","多功能安全锤","/","个",23]
["73","毛巾","/","个",23]
["74","LED强光手电","/","个",23]
["75","荧光棒带电池","/","个",23]
["76","急救包","/","个",2]
["77","喊话器","/","个",2]
["78","口哨","/","个",23]
["79","消防装备柜","1.6*1.2*0.4m","个",1]
["80","灭火毯","/","张",23]
["81","自救式呼吸器","/","台",23]
[null,"合计"]
["说明：\n1.以上清单仅作为投标报价使用，具体采购的品种和数量等以实际采购发生为准。\n2.供货商所报价格含原材料的购买、成品设计制作、运输、安装到甲方指定位置并经甲方验收合格以及售后服务和税费等一切费用，包括但不限于基础开挖、预埋件制作、安装、自拌砼浇筑等一切人工、材料、机械、辅材、维护等相关费用。                                                                                                                                 \n3.所有物品均由甲方提供需求清单，由中标人发货至甲方指定收货地点，包含安装的物品，提供安装服务。\n4.投标人已充分考虑到气候影响及市场变化可能发生的各种涨价因素，承诺单价一次性包死，实施期间单价均不作调整。\n5.施工安装过程中，投标人应做好安装人员的安全教育、交底及日常安全管理，安装人员应遵守项目安全管理要求，如出现人员伤害，招标人不承担任何责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}